Дископоворотные механизмы

Написал Administrator
27.04.2009

Увеличить | 8Р0157 – 8Р0158 Серия "FOOT" Дископоворотные механизмы для пищевой промышленности, материал корпуса и диска - нержавеющая сталь AISI 304L, уплотнение - SILICON, присоединение под "молочную гайкую", с пневмоприводом. 8P0157 Кран с пневмоприводом двухстороннего действия (DA)
8P0158 Кран с пневмоприводом одностороннего действия с возвратной пружиной (SR)
Технические характеристики:
Давление - 6 бар
Присоединение - ДУ 25 - 100
Технические характеристики и габаритные размеры кранов 8Р0157 – 8Р0158

Увеличить | 8Р0097 – 8Р0098 Серия "EUROFLY" диск чугун Состоит из: 600104 Серия "EUROFLY" диск - чугун Пневмопривод VALBIA серии DA / SR Межфланцевые дископоворотные механизмы, тип присоединения “WAFER” , материал корпуса - чугун с эпоксидным покрытием, диск - никелированный чугун.
8P0097 Кран с пневмоприводом двухстороннего действия (DA)
8P0098 Кран с пневмоприводом одностороннего действия с возвратной пружиной (SR)
Технические характеристики:
Давление - 16 бар
Присоединение - ДУ 50 - 300
Технические характеристики и габаритные размеры кранов 8Р0097 – 8Р0098

Увеличить | 8Р0101 – 8Р0102 Серия "EUROFLY" диск нерж/сталь Состоит из: 600105 Серия "EUROFLY" диск - нерж/сталь Пневмопривод VALBIA серии DA / SR Межфланцевые дископоворотные механизмы, тип присоединения “WAFER” , материал корпуса - чугун с эпоксидным покрытием, диск- нержавеющая сталь AISI316.
8P0101 Кран с пневмоприводом двухстороннего действия (DA)
8P0102 Кран с пневмоприводом одностороннего действия с возвратной пружиной (SR)
Технические характеристики:
Давление - 16 бар
Присоединение - ДУ 32 - 300
Технические характеристики и габаритные размеры кранов 8Р0101 – 8Р0102

Увеличить | 8Р0105 – 8Р0106 Серия "EUROFLY " диск чугун Состоит из: 600204 Серия "EUROFLY" диск - чугун Пневмопривод VALBIA серии DA / SR Межфланцевые дископоворотные механизмы, тип присоединения “LUG” , материал корпуса - чугун G-400 с эпоксидным покрытием, диск- никелированный чугун, уплотнение - EPDM.
8P0105 Кран с пневмоприводом двухстороннего действия (DA)
8P0106 Кран с пневмоприводом одностороннего действия с возвратной пружиной (SR)
Технические характеристики:
Давление - 16 бар
Присоединение - ДУ 50 - 300
Технические характеристики и габаритные размеры кранов 8Р0105 – 8Р0106

Увеличить | 8Р0109 – 8Р0110 Серия "EUROFLY" диск нерж/сталь Межфланцевые дископоворотные механизмы, тип присоединения “LUG” , материал корпуса - чугун G-400 с эпоксидным покрытием, диск- нержавеющая сталь, уплотнение - EPDM. 8P0109 Кран с пневмоприводом двухстороннего действия (DA)
8P0110 Кран с пневмоприводом одностороннего действия с возвратной пружиной (SR)
Технические характеристики:
Давление - 16 бар
Присоединение - ДУ 40 - 300

Технические характеристики и габаритные размеры кранов 8Р0109 – 8Р0110

Увеличить | 8Р0165 – 8Р0166 Серия "PVC" Межфланцевый дископоворотный механизм, материал корпуса и диска - жесткий ПВХ, уплотнение - EPDM, с пневмоприводом. 8P0165 Кран с пневмоприводом двухстороннего действия (DA) 8P0166 Кран с пневмоприводом одностороннего действия с возвратной пружиной (SR)
Технические характеристики:
Давление 10 - 16 бар
Присоединение - ДУ 40 - 200

Технические характеристики и габаритные размеры кранов 8Р0165 – 8Р0166

Последнее обновление ( 27.04.2009 )