Двухходовые шаровые краны с резьбовым присоединением

Написал Administrator
26.01.2009

Увеличить | 8P0001 - 8P0002 Серия "INOX-VAL" Состоит из: 700000 Серия "INOX - VAL" Пневмопривод VALBIA серии DA / SR Двухходовой шаровой кран с пневмоприводом, полнопроходной, корпус - нержавеющая сталь AISI 316, внутренняя резьба.
8P0001 - Кран с пневмоприводом двухстороннего действия(DA).
8P0002 - Кран с пневмоприводом одностороннего действия с возвратной пружиной (SR).
Технические характеристики:
Давление 25 - 140 бар
Присоединение - 1/4" - 4"
Технические характеристики и габаритные размеры кранов 8P0001-8P0002

Увеличить | 8P0003 - 8P0004 Серия "INOX-VAL" Состоит из: 703000 Серия "INOX - VAL" нерж/сталь Пневмопривод VALBIA серии DA / SR Двухходовой шаровой кран с пневмоприводом, полнопроходной, корпус - нержавеющая сталь AISI 316, внутренняя резьба.
8P0003 - Кран с пневмоприводом двухстороннего действия (DA).
8P0004 - Кран с пневмоприводом одностороннего действия с возвратной пружиной (SR).
Технические характеристики:
Давление 64 бар
Присоединение - 1/2" - 2"
Технические характеристики и габаритные размеры кранов 8P0003-8P0004

Увеличить | 8P0005 - 8P0006 Серия "INOX-VAL" Состоит из: 701000 Серия "INOX - VAL" Пневмопривод VALBIA серии DA / SR Двухходовой шаровой кран с пневмоприводом, полнопроходной,
корпус - нержавеющая сталь AISI 316, внутренняя резьба. Полированный корпус.
8P0005 - Кран с пневмоприводом двухстороннего действия(DA).
8P0006 - Кран с пневмоприводом одностороннего действия с возвратной пружиной (SR).
Технические характеристики:
Давление 25 - 140 бар
Присоединение - 1/4" - 4"
Технические характеристики и габаритные размеры кранов 8P0005-8P0006

Увеличить | 8Р0079 – 8Р0081 Серия "FULL - SFER " латунь Состоит из: 2500 RB Серия "FULL - SFER" латунь Пневмопривод VALBIA серии DA / SR Двухходовый шаровый кран, полнопроходной, материал корпуса - никелированная латунь , с пневмоприводом.
8Р0079 Краны с пневмоприводом двухстороннего действия (DA).
8Р0081 Краны с пневмоприводом одностороннего действия с возвратной пружиной(SR)
Технические характеристики:
Давление 16 - 40 бар
Присоединение - 1/4" - 4" (ДУ 15 - 100)

Технические характеристики и габаритные размеры кранов 8P0079 - 8P0081

Увеличить | 8Р0159 – 8Р0160 Серия "FULL - SFER " латунь (шар-нерж/сталь) Состоит из: 2530 RB Серия "FULL - SFER" латунь (шар - нерж/сталь) Пневмопривод VALBIA серии DA / SR Двухходовый шаровый кран, полнопроходной, материал корпуса - никелированная латунь, шар и вал - нержавеющая сталь AISI304, с пневмоприводом.
8Р0159 Краны с пневмоприводом двухстороннего действия (DA).
8Р0160 Краны с пневмоприводом одностороннего действия с возвратной пружиной(SR)
Технические характеристики:
Давление 40 бар
Присоединение - 1/4" - 2" (ДУ 15 - 50)
Технические характеристики и габаритные размеры кранов 8Р0159 – 8Р0160

Увеличить | 8Р0137 – 8Р0138 Серия "HIGH PRESSURE" Двухходовой шаровой кран, материал корпуса - 9SMnPb36, резьбовое присоединение, для высокого давления, с пневмоприводом. 8P0137 Кран с с пневмоприводом двухстороннегоо действия (DA) 8P0138 Кран с пневмоприводом одностороннего действия с возвратной пружиной (SR)
Технические характеристики:
Давление 350 - 500 бар
Присоединение - 3/8" - 2" (ДУ 10 - 50)
Технические характеристики и габаритные размеры кранов 8Р0137 – 8Р0138

Увеличить | 8P0007(13)F/F - 8P0008(14)SW - 8P0009(15)BW Серия "RADIAMONT" нерж/сталь Состоит из: 710000-711000-712000 Серия "RADIAMONT" Двухходовые шаровые краны на стягивающих шпильках, разборные, полнопроходные, корпус из нержавеющей стали с пневмоприводом.
8P0007F/F - 8P0008SW - 8P0009BW - Кран с пневмоприводом двухстороннего действия(DA).
8P0013F/F - 8P0014SW - 8P0015BW - Кран с пневмоприводом одностороннего действия с возвратной пружиной (SR).
F/F – внутренняя резьба SW – под приварку BW – под приварку встык
Технические характеристики:
Давление 16 - 64 бар
Присоединение - 1/4" - 4"
Технические характеристики и габаритные размеры кранов 8P0007-8-9 - 8P0013-14-15

Увеличить | 8P0010(16)F/F vap - 8P0011(17)SW vap - 8P0012(18)BW vap Серия "RADIAMONT - VAP" нерж/сталь для ПАРА. Состоит из: 710060-710061-710062 Серия "RADIAMONT-VAP " для ПАРА Двухходовые шаровые краны на стягивающих шпильках, разборные, полнопроходные, корпус из нержавеющей стали с пневмоприводом. Дя ПАРА.
8P0010F/F - 8P0011SW - 8P0012BW - Кран с пневмоприводом двухстороннего действия(DA).
8P0016F/F - 8P0017SW - 8P0018BW - Кран с пневмоприводом одностороннего действия с возвратной пружиной (SR).
F/F – внутренняя резьба SW – под приварку BW – под приварку встык
Технические характеристики:
Давление 1 - 16 бар
Температура +100 - +198 С
Присоединение - 1/4" - 4"
Технические характеристики и габаритные размеры кранов 8P0010-11-12 - 8P0016-17-18

Увеличить | 8P0019(25)F/F - 8P0020(26)SW - 8P0021(27)BW Серия "RADIAMONT" сталь Состоит из: 713000-714000-715000 Серия "RADIAMONT" Двухходовые шаровые краны на стягивающих шпильках, разборные, полнопроходные, корпус из углеродистой стали, с пневмоприводом.
8P0019F/F - 8P0020SW - 8P0021BW - Кран с пневмоприводом двухстороннего действия(DA).
8P0025F/F - 8P0026SW - 8P0027BW - Кран с пневмоприводом одностороннего действия с возвратной пружиной (SR).
F/F – внутренняя резьба SW – под приварку BW – под приварку встык
Технические характеристики:
Давление 16 - 64 бар
Присоединение - 1/4" - 4"
Технические характеристики и габаритные размеры кранов 8P0019-20-21 - 8P0025-26-27

Увеличить | 8P0022(28)F/F vap - 8P0023(29)SW vap - 8P0024(30)BW vap Серия "RADIAMONT - VAP" сталь для ПАРА. Состоит из: 710063-710064-710065 Серия "RADIAMONT-VAP" для ПАРА Двухходовые шаровые краны на стягивающих шпильках, разборные, полнопроходные, корпус из углеродистой стали с пневмоприводом. Для ПАРА.
8P0022F/F - 8P0023SW - 8P0024BW - Кран с пневмоприводом двухстороннего действия(DA).
8P0028F/F - 8P0029SW - 8P0030BW - Кран с пневмоприводом одностороннего действия с возвратной пружиной (SR).
F/F – внутренняя резьба SW – под приварку BW – под приварку встык
Технические характеристики:
Давление 1 - 16 бар
Температура - 100 - 198 С
Присоединение - 1/4" - 4"
Технические характеристики и габаритные размеры кранов 8P0022-23-24 - 8P0028-29-30

Последнее обновление ( 27.04.2009 )