Трехходовые шаровые краны с резьбовым присоединением

Написал Administrator
26.04.2009

Увеличить | 8Р0059(T) – 8Р0061(T) - 8P0060(L) - 8P0062(L) Серия "COMBI - SFER " нерж/сталь Состоит из: 772000(T) - 775000(L) "COMBI-SFER" Пневмопривод VALBIA серии DA / SR Трехходовой шаровой кран, материал корпуса - нержавеющая сталь AISI316, резьбовое присоединение, неполнопроходной, направление потока "L" или "T" , с пневмоприводом.
8Р0059(T) - 8P0060(L) Краны с пневмоприводом двухстороннего действия (DA)
8Р0061(T) - 8P0062(L) Краны с пневмоприводом одностороннего действия с возвратной пружиной (SR)
Технические характеристики:
Давление 64 бар
Присоединение - 1/4" - 2" (ДУ 8 - 50)
Технические характеристики и габаритные размеры кранов 8Р0059(T) – 8Р0061(T) - 8P0060(L) - 8P0062(L)

Увеличить | 8Р0083(T) – 8Р0085(T) - 8P0084(L) - 8P0086(L) Серия "COMBI - SFER " латунь Состоит из: 3500(T) - 3600(L) "COMBI-SFER" RB Пневмопривод VALBIA серии DA / SR Трехходовой шаровой кран, материал корпуса - никелированная латунь, уплотнение - PTFE+VITON, резьбовое присоединение, полнопроходной, направление потока "L" или "T" , с пневмоприводом.
8Р0083(T) - 8P0084(L) Краны с пневмоприводом двухстороннего действия (DA)
8Р0085(T) - 8P0086(L) Краны с пневмоприводом одностороннего действия с возвратной пружиной (SR)
Технические характеристики:
Давление 10 - 30 бар
Присоединение - 1/4" - 2" (ДУ 8 - 50)
Технические характеристики и габаритные размеры кранов 8Р0083(T) – 8Р0085(T) - 8P0084(L) - 8P0086(L)

Увеличить | 8Р0063(T) – 8Р0067(T) - 8P0064(L) - 8P0068(L) Серия "INGOT " нерж/сталь AISI316 Состоит из: 701000 Серия "INOX - VAL" Пневмопривод VALBIA серии DA / SR Трехходовой шаровой кран, материал корпуса - нержавеющая сталь AISI316, цельнометаллический, резьбовое присоединение, полнопроходной, направление потока "L" или "T" , полированный, с пневмоприводом.
8Р0063(T) - 8P0064(L) Краны с пневмоприводом двухстороннего действия (DA)
8Р0067(T) - 8P0068(L) Краны с пневмоприводом одностороннего действия с возвратной пружиной (SR)
Технические характеристики:
Давление 16 - 40 бар
Присоединение - 1/4" - 4" (ДУ 8 - 100)
Технические характеристики и габаритные размеры кранов 8Р0063(T) – 8Р0067(T) - 8P0064(L) - 8P0068(L)

Увеличить | 8Р0065(T) – 8Р0069(T) - 8P0066(L) - 8P0070(L) Серия "INGOT " нерж/сталь AISI304 Состоит из: 701000 Серия "INOX - VAL" Пневмопривод VALBIA серии DA / SR Трехходовой шаровой кран, материал корпуса - нержавеющая сталь AISI304, цельнометаллический, резьбовое присоединение, полнопроходной, направление потока "L" или "T" , полированный, с пневмоприводом.
8Р0065(T) - 8P0066(L) Краны с пневмоприводом двухстороннего действия (DA)
8Р0069(T) - 8P0070(L) Краны с пневмоприводом одностороннего действия с возвратной пружиной (SR).
Технические характеристики:
Давление 16 - 40 бар
Присоединение - 1/4" - 4" (ДУ 8 - 100)
Технические характеристики и габаритные размеры кранов 8Р0065(T) – 8Р0069(T) - 8P0066(L) - 8P0070(L)

Увеличить | 8Р0148(T) – 8Р0150(T) Серия "DEVIA - SFER " латунь Трехходовой шаровой кран, материал корпуса - никелированная латунь, уплотнение - PTFE+VITON, резьбовое присоединение, полнопроходной, направление потока "T" , с пневмоприводом. 8Р0148(T) Кран с пневмоприводом двухстороннего действия (DA)
8Р0150(T) Краны с пневмоприводом одностороннего действия с возвратной пружиной (SR)
Технические характеристики:
Давление 10 - 25 бар
Присоединение - 1/4" - 2" (ДУ 8 - 50)

Технические характеристики и габартные размеры кранов 8Р0148(T) – 8Р0150(T)

Увеличить | 8Р0151(L) Серия "DEVIA - SFER " латунь Трехходовой шаровой кран, материал корпуса - никелированная латунь, уплотнение - PTFE+VITON, резьбовое присоединение, полнопроходной, направление потока "L" , с пневмоприводом. 8Р0151(L) Кран с пневмоприводом двухстороннего действия 0 - 180 (DA)
Технические характеристики:
Давление 10 - 25 бар
Присоединение - 1/4" - 2" (ДУ 8 - 50)
Технические характеристики и габартные размеры кранов 8Р0151(L)

Увеличить | 8Р0153(L) – 8Р0154(T) - 8P0155(L) - 8P0156(T) Серия "HIGH PRESSURE" Трехходовой шаровой кран, материал корпуса - 9SMnPb36, резьбовое присоединение, для высокого давления, с пневмоприводом. 8P0153(L) - 8P0154(T) Кран с с пневмоприводом двухстороннегоо действия (DA)
8P0155(L) - 8P0156(T) Кран с пневмоприводом одностороннего действия с возвратной пружиной (SR)
Технические характеристики:
Давление 350 - 400 бар
Присоединение - 3/8" - 1" (ДУ 10 - 25)
Технические характеристики и габартные размеры кранов 8Р0153(L) – 8Р0154(T) - 8P0155(L) - 8P0156(T)

Увеличить | 8Р0163(T) – 8Р0167(L) - 8P0164(T) - 8P0168(L) Серия "PVC" Трехходовой шаровой кран, материал корпуса - жесткий ПВХ, тип присоединения - внутренняя склейка на трубу, полнопроходной, направление потока "T" или "L" , с пневмоприводом. 8Р0163(T) - 8P167(L) Кран с пневмоприводом двухстороннего действия (DA)
8Р0164(T) - 8P168(L) Краны с пневмоприводом одностороннего действия с возвратной пружиной (SR)
Технические характеристики:
Давление 16 бар
Присоединение - ДУ 15 - 50
Технические характеристики и габартные размеры кранов 8Р0163(T) – 8Р0167(L) - 8P0164(T) - 8P0168(L)

Последнее обновление ( 27.04.2009 )