Главная
О Компании
Запорная арматура Пневмоприводы управления Двухходовые шаровые краны с резьбовым присоединением Двухходовые шаровые краны с фланцевым присоединением Трехходовые шаровые краны с резьбовым присоединением
Трехходовые шаровые краны с фланцевым присоединением
Дископоворотные механизмы

Главная Запорная арматура Трехходовые шаровые краны с фланцевым присоединением
Трехходовые шаровые краны с фланцевым присоединением

Трехходовые шаровые краны с фланцевым присоединением |  |  |

Написал Administrator
27.04.2009

Увеличить | 8Р0071(T) – 8Р0075(T) - 8P0072(L) - 8P0076(L) Серия "INGOT" нерж/сталь AISI316 Трехходовой шаровой кран, материал корпуса - нержавеющая сталь AISI316, цельнометаллический, фланцевое присоединение, полнопроходной, направление потока "L" или "T" , полированный, с пневмоприводом.
8Р0071(T) - 8P0072(L) Краны с пневмоприводом двухстороннего действия (DA)
8Р0075(T) - 8P0076(L) Краны с пневмоприводом одностороннего действия с возвратной пружиной (SR)
Технические характеристики:
Давление 16 - 40 бар
Присоединение - ДУ 10 - 100
Технические характеристики и габаритные размеры кранов 8Р0071(T) – 8Р0075(T) - 8P0072(L) - 8P0076(L)

Увеличить | 8Р0073(T) – 8Р0077(T) - 8P0074(L) - 8P0078(L) Серия "INGOT" нерж/сталь AISI304 Трехходовой шаровой кран, материал корпуса - нержавеющая сталь AISI304, цельнометаллический, фланцевое присоединение, полнопроходной, направление потока "L" или "T" , полированный, с пневмоприводом.
8Р0073(T) - 8P0074(L) Краны с пневмоприводом двухстороннего действия (DA)
8Р0077(T) - 8P0078(L) Краны с пневмоприводом одностороннего действия с возвратной пружиной (SR)
Технические характеристики:
Давление 16 - 40 бар
Присоединение - ДУ 10 - 100
Технические характеристики и габаритные размеры кранов 8Р0071(T) – 8Р0075(T) - 8P0072(L) - 8P0076(L)

Увеличить | 8Р0055(L) – 8Р0056(L) - 8Р0113(T) – 8Р0114(T) Серия "WAFER" сталь Состоит из: 776000(L) - 776001(T) "COMBI-SFER" cталь Пневмопривод VALBIA серии DA / SR Трехходовой шаровой кран, неполнопроходной, материал корпуса - углеродистая сталь ASTM A105, с двумя уплотнительными кольцами, фланцевое присоединение, с пневмоприводом.
8Р0055L – 8P0113T Кран с пневмоприводом двойного действия (DA)
8Р0056L – 8P0114T Кран с пневмоприводом одностороннего действия с возвратной пружиной (SR)
Технические характеристики:
Давление - 16 бар
Присоединение - ДУ 15 - 150
Технические характеристики и габаритные размеры кранов 8Р0055(L) – 8Р0056(L) - 8Р0113(T) – 8Р0114(T)

Увеличить | 8Р0057(L) – 8Р0058(L) - 8Р0115(T) – 8Р0116(T) Серия "WAFER" нерж/сталь Состоит из: 776007(L) - 776010(T) "COMBI-SFER" нерж/сталь Пневмопривод VALBIA серии DA / SR Трехходовой шаровой кран, неполнопроходной, материал корпуса - нержавеющая сталь AISI 316, с двумя уплотнительными кольцами, фланцевое присоединение, с пневмоприводом.
8Р0057L – 8P0115T Кран с пневмоприводом двойного действия (DA)
8Р0058L – 8P0117T Кран с пневмоприводом одностороннего действия с возвратной пружиной (SR)
Технические характеристики:
Давление - 16 бар
Присоединение - ДУ 15 - 150
Технические характеристики и габаритные размеры кранов 8Р0057(L) – 8Р0058(L) - 8Р0115(T) – 8Р0116(T)

Последнее обновление ( 27.04.2009 )

Назад