Главная
О Компании
Запорная арматура Пневмоприводы управления Двухходовые шаровые краны с резьбовым присоединением Двухходовые шаровые краны с фланцевым присоединением Трехходовые шаровые краны с резьбовым присоединением
Трехходовые шаровые краны с фланцевым присоединением
Дископоворотные механизмы

Главная Запорная арматура Двухходовые шаровые краны с фланцевым присоединением
Двухходовые шаровые краны с фланцевым присоединением

Двухходовые шаровые краны с фланцевым присоединением |  |  |

Написал Administrator
23.04.2009

Увеличить | 8P0031 - 8P0033 Серия "WAFER" нерж/сталь AISI304 Состоит из: 720000 Серия "WAFER" нерж/с 304 Пневмопривод VALBIA серии DA / SR Двухходовой шаровой кран, корпус - нержавеющая сталь AISI 304, фланцевое присоединение, с пневмоприводом.
8Р0031 Кран с пневмоприводом двухстороннего действия(DA),
8P0033 Кран с пневмоприводом одностороннего действия с возвратной пружиной (SR)
Технические характеристики:
Давление - 16 бар
Присоединение - ДУ 15 - 150
Технические характеристики и габаритные размеры кранов 8P0031-8P0033

Увеличить | 8P0032 - 8P0034 Серия "WAFER" нерж/сталь AISI316 Состоит из: 721000 Серия "WAFER" нерж/с 316 Пневмопривод VALBIA серии DA / SR Двухходовой шаровой кран, корпус - нержавеющая сталь AISI 316, фланцевое присоединение, с пневмоприводом.
8P0032 - Кран с пневмоприводом двухстороннего действия (DA).
8P0034 - Кран с пневмоприводом одностороннего действия с возвратной пружиной (SR).
Технические характеристики:
Давление - 16 бар
Присоединение - ДУ 15 - 150
Технические характеристики и габаритные размеры кранов 8P0032-8P0034

Увеличить | 8P0035 - 8P0037 Серия "WAFER" сталь Состоит из: 722000 Серия "WAFER" Пневмопривод VALBIA серии DA / SR Двухходовой шаровой кран, корпус - углеродистаяая сталь ASTM A105, шар и вал - нержавеющая сталь AISI304,
фланцевое присоединение, с пневмоприводом.
8P0035 - Кран с пневмоприводом двухстороннего действия(DA).
8P0037 - Кран с пневмоприводом одностороннего действия с возвратной пружиной (SR).
Технические характеристики:
Давление - 16 бар
Присоединение - ДУ 15 - 150
Технические характеристики и габаритные размеры кранов 8P0035-8P0037

Увеличить | 8P0036 - 8P0038 Серия "WAFER" сталь Состоит из: 720001 Серия "WAFER" Пневмопривод VALBIA серии DA / SR Двухходовой шаровой кран, корпус - углеродистая сталь ASTM A105, шар и вал - нержавеющая сталь AISI304,
фланцевое присоединение, с пневмоприводом.
8Р0036 Краны с пневмоприводом двухстороннего действия (DA).
8Р0038 Краны с пневмоприводом одностороннего действия с возвратной пружиной (SR)

Технические характеристики:
Давление - 16 бар
Присоединение - ДУ 15 - 150
Технические характеристики и габаритные размеры кранов 8P0036-8P0038

Увеличить | 8Р0125 – 8Р0126 Серия "WAFER - SPLIT" нерж/сталь Состоит из: 763000 Серия "WAFER - SPLIT" нерж/сталь Пневмопривод VALBIA серии DA / SR Двухходовые шаровые краны, материал корпуса - нержавеющая сталь AISI316, полнопроходной, антистатическое исполнение, пожарозащищенный.
8Р0125 Краны с пневмоприводом двухстороннего действия (DA).
8Р0126 Краны с пневмоприводом одностороннего действия с возвратной пружиной (SR)
Технические характеристики:
Давление 16 - 40 бар
Присоединение - ДУ 15 - 150
Технические характеристики и габаритные размеры кранов 8Р0125 – 8Р0126

Увеличить | 8Р0127 – 8Р0128 Серия "WAFER - SPLIT" сталь Состоит из: 764000 Серия "WAFER - SPLIT" сталь Пневмопривод VALBIA серии DA / SR Двухходовые шаровые краны, материал корпуса - углеродистая сталь ASTM A105, полнопроходной, антистатическое исполнение, пожарозащищенный.
8Р0127 Краны с пневмоприводом двухстороннего действия (DA).
8Р0128 Краны с пневмоприводом одностороннего действия с возвратной пружиной (SR)
Технические характеристики:
Давление 16 - 40 бар
Присоединение - ДУ 15 - 150
Технические характеристики и габаритные размеры кранов 8Р0127 – 8Р0128

Увеличить | 8Р0117 – 8Р0118 Серия "SPLIT - BODY" нерж/сталь Состоит из: 760000 Серия "SPLIT BODY" Нерж/сталь, PN16 Пневмопривод VALBIA серии DA / SR Двухходовой шаровой кран, материал корпуса - нержавеющая сталь AISI316, фланцевое присоединение DIN 3202 F4/F5,
разборный, пожарозащищенный, с антистатическим устройством.
8Р0117 Краны с пневмоприводом двухстороннего действия (DA).
8Р0118 Краны с пневмоприводом одностороннего действия с возвратной пружиной (SR)
Технические характеристики:
Давление 16 - 40 бар
Присоединение - ДУ 15 - 200
Технические характеристики и габаритные размеры кранов 8Р0117 – 8Р0118

Увеличить | 8Р0119 – 8Р0120 Серия "SPLIT - BODY" сталь Состоит из: 760001 Серия "SPLIT BODY" сталь, PN16 Пневмопривод VALBIA серии DA / SR Двухходовой шаровой кран, материал корпуса - углеродистая сталь ASTM A105, фланцевое присоединение DIN 3202 F4/F5,
разборный, пожарозащищенный, с антистатическим устройством.
8Р0119 Краны с пневмоприводом двухстороннего действия (DA).
8Р0120 Краны с пневмоприводом одностороннего действия с возвратной пружиной (SR)
Технические характеристики:
Давление 16 - 40 бар
Присоединение - ДУ 15 - 200
Технические характеристики и габаритные размеры кранов 8Р0119 – 8Р0120

Увеличить | 8Р0043 – 8Р0044 Серия "EURO - SFER" Состоит из: 730003 Серия "EURO-SFER" Пневмопривод VALBIA серии DA / SR Двухходовой шаровой кран, материал корпуса - чугун, шар и стержень - нержавеющая сталь AISI304, фланцевое присоединение DIN 3202 F4/F5, с пневмоприводом.
8Р0043 Краны с пневмоприводом двухстороннего действия (DA).
8Р0044 Краны с пневмоприводом одностороннего действия с возвратной пружиной (SR)
Технические характеристики:
Давление - 16 бар
Присоединение - ДУ 40 - 200
Технические характеристики и габаритные размеры кранов 8Р0043 – 8Р0044

Увеличить | 8Р0045 – 8Р0046 Серия "EURO - SFER" Состоит из: 730000 Серия "EURO-SFER" Пневмопривод VALBIA серии DA / SR Двухходовой шаровой кран, материал корпуса - чугун, шар - хромированная латунь, фланцевое присоединение DIN 3202 F4/F5, с пневмоприводом.
8Р0045 Краны с пневмоприводом двухстороннего действия (DA).
8Р0046 Краны с пневмоприводом одностороннего действия с возвратной пружиной (SR)
Технические характеристики:
Давление - 16 бар
Присоединение - ДУ 25 - 200
Технические характеристики и габаритные размеры кранов 8Р0045 – 8Р0046

Увеличить | 8Р0047 – 8Р0048 Серия "EURO - SFER" Состоит из: 750000 Серия "EURO-SFER" чугун G-250 Пневмопривод VALBIA серии DA / SR Двухходовой шаровой кран, материал корпуса - чугун G-250, шар - хромированная латунь, фланцевое присоединение тип "VENTURY" DIN 3202 F4/F5, с пневмоприводом.
8Р0047 Краны с пневмоприводом двухстороннего действия (DA).
8Р0048 Краны с пневмоприводом одностороннего действия с возвратной пружиной (SR)
Технические характеристики:
Давление - 16 бар
Присоединение - ДУ 50 - 125
Технические характеристики и габаритные размеры кранов 8Р0047 – 8Р0048

Увеличить | 8Р0049 – 8Р0050 Серия "EURO - SFER" Состоит из: 751000 Серия "EURO-SFER" чугун G-400 Пневмопривод VALBIA серии DA / SR Двухходовой шаровой кран, материал корпуса - чугун G-400, шар - хромированная латунь, фланцевое присоединение DIN 3202 F4/F5, с пневмоприводом.
8Р0049 Краны с пневмоприводом двухстороннего действия (DA).
8Р0050 Краны с пневмоприводом одностороннего действия с возвратной пружиной (SR)
Технические характеристики:
Давление - 16 бар
Присоединение - ДУ 50 - 125
Технические характеристики и габаритные размеры кранов 8Р0049 – 8Р0050

Увеличить | 8Р0161–8Р0162 Серия "PVC" Двухходовые шаровые краны из жесткого ПВХ, тип присоединения - внутренняя вклейка на трубу ПВХ, с пневмоприводом. 8Р0161 Краны с пневмоприводом двухстороннего действия (DA). 8Р0162 Краны с пневмоприводом одностороннего действия с возвратной пружиной (SR)
Технические характеристики:
Давление - 16 бар
Присоединение - ДУ 10 - 100
Технические характеристики и габаритные размеры кранов 8Р0161 – 8Р0162

Увеличить | 8Р0051 – 8Р0053 Серия "INGOT" нерж/сталь AISI316 Двухходовой шаровой кран, полнопроходной, полированный, цельнометаллический. Материал корпуса - нержавеющая сталь AISI316. 8Р0051 Краны с пневмоприводом двухстороннего действия (DA). 8Р0053 Краны с пневмоприводом одностороннего действия с возвратной пружиной (SR)
Технические характеристики:
Давление - 16 - 40 бар
Присоединение - ДУ 10 - 100
Технические характеристики и габаритные размеры кранов 8Р0051 – 8Р0053

Увеличить | 8Р0052 – 8Р0054 Серия "INGOT" нерж/сталь AISI304 Двухходовой шаровой кран, полнопроходной, полированный, цельнометаллический. Материал корпуса - нержавеющая сталь AISI304. 8Р0052 Краны с пневмоприводом двухстороннего действия (DA). 8Р0054 Краны с пневмоприводом одностороннего действия с возвратной пружиной (SR)
Технические характеристики:
Давление 16 - 40 бар
Присоединение - ДУ 10 - 100
Технические характеристики и габаритные размеры кранов 8Р0052 – 8Р0054

Последнее обновление ( 24.04.2009 )

Назад