Главная
О Компании
Запорная арматура Пневмоприводы управления Двухходовые шаровые краны с резьбовым присоединением Двухходовые шаровые краны с фланцевым присоединением Трехходовые шаровые краны с резьбовым присоединением
Трехходовые шаровые краны с фланцевым присоединением
Дископоворотные механизмы

Главная Запорная арматура Пневмоприводы управления
Пневмоприводы управления

Пневмоприводы управления |  |  |

Написал Administrator
25.12.2008
Пневмоприводы управления серии DA / SR

Увеличить | Пневмопривод предназначен для управления запорным элементом в запорно-регулирующей арматуре. Стандартный угол поворота 0 - 90 (возможно 0 - 180). Серия DA - пневмопривод двухстороннего действия. Серия SR - пневмопривод одностороннего действия с возвратной пружиной.
Дополнительно исполнение пневмоприводов для разных температур (-40C +150C) и для сред с корродирующей окружающей средой (покрытие PTFE, никелирование, пантирование).
Наборы ремкомплектов для приводов - резиновые кольца, уплотнения, валы, поршни, пружины.
Технические характеристики и габаритные размеры пневмоприводов
Подробное устройство пневматического привода
Техническая информация для подбора привода серии DA

Последнее обновление ( 27.04.2009 )

Назад